**Zapytanie cenowe**

**Teatr Polski w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia ofert na:**

1. Przedmiot zamówienia: **Wymiana rynien miedzianych na budynku Małej Sceny Teatru Polskiego (szczegółowy zakres w załączniku nr 1)**

1. Termin realizacji zamówienia: **do 30.06.2023 r.**
2. Okres gwarancji: **5 lat**
3. Miejsce i termin złożenia oferty: **43-300 Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja 4, sekretariat lub drogą elektroniczną na adres:** **administracja@teatr.bielsko.pl** **do dnia 12.05.2023 r. do godz. 10.00**
4. Termin otwarcia ofert: **12.05.2023 r. godz. 10.30**
5. Warunki płatności: **przelew 14 dni**
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: **Danuta Cieśla tel. 727 054 005 w godz. 8-15**

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

**TREŚĆ OFERTY:**

1. nazwa wykonawcy

1. adres wykonawcy
2. NIP
3. regon
4. nr rachunku bankowego
5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
6. Cenę netto zł (słownie złotych
7. )
8. Cenę brutto zł (słownie złotych
9. )
10. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
11. Termin realizacji zamówienia
12. Okres gwarancji
13. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

dnia............................................

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 1

 Budynek Małej Sceny posiada dach z blachy płaskiej miedzianej układanej na rąbek stojący podwójny wraz z systemem orynnowania miedzianego z instalacją antyoblodzeniową.

Zimą podczas odwilży duża ilość nagromadzonego w wyniku kilkudniowych intensywnych opadów śniegu gwałtownie zsuwając się z połaci dachu Małej Sceny uszkodziła rynny. Rynna i haki od strony połaci wschodniej (od strony linii PKP) zostały połamane i odkształcone, natomiast od strony połaci zachodniej (od strony skweru przy ul. 1 Maja) rynna wraz z hakami mocującymi zostały wyrwane spod okrycia dachowego na odcinku około 18 m. Uszkodzeniu uległy także kable grzejne instalacji antyoblodzeniowej.

 W ramach zamówienia pn. „**Wymiana rynien miedzianych na budynku Małej Sceny Teatru Polskiego”** Zamawiający oczekuje wykonania następujących prac:

- blacharsko-dekarskich w zakresie rozbiórki zdeformowanych i popękanych elementów systemu orynnowania nie nadających się do użytku,

- demontaż starych haków rynnowych, wycięcie blachy miedzianej z okrycia dachowego pod montaż nowych haków rynnowych oraz uzupełnienie ubytków blachy miedzianej, a następnie montaż nowych miedzianych rynien dachowych.

 Prace należy prowadzić tak, aby nie kolidowały z działalnością teatru. W czasie robót w budynku odbywać się będą próby i przedstawienia teatralne.

Szczegóły w tabeli poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa/opis robót | Ilość | Cena/koszt | Uwagi |
| 1. | Rozstawienie rusztowań rurowych zewnętrznych o wys. do 10 m (elewacja wschodnia i zachodnia) | 1  |  |  |
| 2. | Rozbiórka rynien z blachy nie nadającej się do użytku (2x25m) | 50m |  |  |
| 3.  | Wycięcie blachy miedzianej pod montaż nowych haków rynnowych oraz uzupełnienie ubytków blachy miedzianej | 10m2 |  |  |
| 4.  | Demontaż haków rynnowych | 62 szt. |  |  |
| 5.  | Frezowanie desek pod haki rynnowe | 100 szt. |  |  |
| 6.  | Montaż gotowych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 18cm z blachy miedzianej | 50m |  |  |
| 7.  | Wymiana sztucerów miedzianych | 4 szt. |  |  |
| 8. | Inne |  |  |  |